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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Материалы марки Арфлон антифрикционного и уплотнительного назначения получают на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ) и различных мелкодисперсных порошковых наполнителей. Линейку базовых (основных) марок составляют 16 композитов, получаемых с использованием ПТФЭ, углеродного волокна, сажи, кокса, стекловолокна, дисульфида молибдена, бронзы и графита.
Для оптимального выбора марки материала, обеспечивающего наибольший ресурс изделия в заданных условиях эксплуатации, желательно представить следующую информацию:

1. Эскиз или чертеж детали (либо максимальный внешний и минимальный внутренний диаметр).

2. Краткая характеристика назначения детали.

3. Рабочая температура детали (или рабочая температура среды).

4. Рабочая среда.

5. Рабочее давление среды (перепад давления на поршневом кольце, если применимо)

6. Характеристика сопрягаемой поверхности (металл или пластик, твердость, шероховатость).

7. Скорость скольжения детали (если применимо).

8. Наличие смазки в зоне трибоконтакта (сухое трение, водяная пленка, масляная пленка и пр.).

9. Контактное давление в зоне уплотнения или трибоконтакта.

10. Название ранее используемого материала.

[bookmark: _GoBack]11. Формулировка существующей проблемы или желаемого результата.
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